**Поступили в продажу** **металлические стелажи** MS Snandart (500 кГ на секцию), MS Strong (750 кГ на секцию), MS Hard (1000 кГ на секцию), MS PRO (3000 кГ на секцию).

Стеллажи офисные серии MS STANDART (MS 500),MS SRONG (750), MS HARD(100),MS PRO (3000)
- предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве;
Стойки:
- стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 30х30 мм,  38х38 мм, 40х40 мм, 55х30 мм.
- разборная стойка
- два вида усилителя стоек и полок: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек. (Комплекты стеллажей собираются при помощи болтов, без гаек).
Полки:
- Полка MS равномерно распределенная нагрузка на полку 100 кг; 140 кГ, 200 кГ.

Характеристики и цены см. ниже.

**Менеджер произведет расчет стоимости стеллажа для клиента по индивидуальному запросу +7(495)204-35-30.**

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ MS STANDART (500 КГ НА СЕКЦИЮ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Стойка MS Standart | Полка MS Standart | Комплект крепежа стойки | Подпятник пластиковый |  |

 |

## **Модельный ряд стеллажей MS Standart**

| Модель | Размеры, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| высота | ширина | глубина |
| **Комплект стеллажей с единой стойкой** |
| Стеллаж MS 185/100х30/4 (4 полки) | 1850 | 1000 | 300 | 3001 |
| Стеллаж MS 185/100х40/4 (4 полки) | 1850 | 1000 | 400 | 3444 |
| Стеллаж MS 185/100х60/4 (4 полки) | 1850 | 1000 | 600 | 4349 |
| Стеллаж MS 200/100х30/6 (6 полок) | 2000 | 1000 | 300 | 4029 |
| Стеллаж MS 200/100х40/6 (6 полок) | 2000 | 1000 | 400 | 4694 |
| Стеллаж MS 200/100х60/6 (6 полок) | 2000 | 1000 | 600 | 6052 |
| Стеллаж MS 220/100х30/6 (6 полок) | 2200 | 1000 | 300 | 4271 |
| Стеллаж MS 220/100х40/6 (6 полок) | 2200 | 1000 | 400 | 4935 |
| Стеллаж MS 220/100х60/6 (6 полок) | 2200 | 1000 | 600 | 6293 |
| **Комплект стеллажей с разборной стойкой** |
| Стеллаж MS 185KD/70х30/4 (4 полки) | 1850 | 700 | 300 | 2879 |
| Стеллаж MS 200KD/100х30/4 (4 полки) | 2000 | 1000 | 300 | 3075 |
| Стеллаж MS 200KD/100х40/4 (4 полки) | 2000 | 1000 | 400 | 3530 |
| Стеллаж MS 200KD/100х50/4 (4 полки) | 2000 | 1000 | 500 | 3924 |
| Стеллаж MS 200KD/100х60/4 (4 полки) | 2000 | 1000 | 500 | 4428 |
| **Комплектующие к стеллажам** |
| Стойка MS Standart  - 160\*/185/200/220/255 | 1600/1850/2000/2200/2550 |   |   | 176/212/230/333 |
| Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) |   |   |   | 62 |
| Комплект T-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт.+ подпятник пластиковый 1 шт.) |   |   |   | 111 |
| Полка MS Standart - 70х30/40/50/60 |   | 700 | 300/400/500/600 | 387/467/552/665 |
| Полка MS Standart - 100х25/30/40/50/60 |   | 1000 | 250/300/400/500/600 | 457/477/588/689/814    |
| Усилитель ребра полки MS-70/100/120 |  | 700/1000/1200 |  | 123/147/184 |
| Разделитель MS-30/40/50 |  |  | 300/400/500 | 190/245/274 |
| Разделитель продольный MSP 70/2 MSP 100/2 |  | 1020/720 | 50/50 | 246/295 |
| Комплект разделителей полки MS CR 70x60/ MS CR 100x60 |  | 700/1000 | 600/600 | 492/553 |
| Планка ограничительная MS-25/30/40/50/60 |  |  | 250/300/400/500/600 | 50/54/72/86/95 |
| Планка ограничительная MS-70/100/120 |  |  | 700/1000/1200 | 113/137/160 |
| Подпятник Strong MS метал.+винт. Strong MS регулировочный |  |  |  | 49+49 |
| Боковая стенка MS 50x30/40/50/60 | 500 |  | 300/400/500/600 | 282/376/473/535 |
| Боковая стенка MS 200x30/40/50/60 | 2000 |  | 300/400/500/600 | 879/1131/13161439 |
| Задняя стенка MS 50x70/100 | 500 | 700/1000 |  | 689/818 |
| Задняя стенка MS 200x70/100 | 2000 | 700/1000 |  | 1820/2386 |

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ MS STRONG (750 КГ НА СЕКЦИЮ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Посмотреть комплектующие: |
|  |  |  |  |
| Стойка MS Strong | Полка MS Strong | Комплект крепежа стойки | Подпятник пластиковый |

 |

## **Модельный ряд стеллажей MS Strong**

| Модель | Размеры, мм | Цена, руб.\*\* |
| --- | --- | --- |
| высота | ширина | глубина |
| **Комплектующие к стеллажам** |
| Стойка MS Strong – 160\*/185/200/220/235\*/255/275\*/310 | 1600/1850/2000/2200/2350/2550/2750/3100 |   |   | 230/255/278/322/342/375/460/472    |
| Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) |   |   |   | 62 |
| Комплект T-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт.+ подпятник пластиковый 1 шт.) |   |   |   | 111 |
| Полка  MS Strong – 100х30/40/50/60 |   | 1000 | 300/400/500/600 | 515/620/714/836 |
| Полка  MS Strong – 120х30/40/50/60 |   | 1200 | 300/400/500/600 | 715/829/1246/1463 |
| Полка MS Strong – 150х30/40/50/60 |  | 1500 | 300/400/500/600 | 1072/1297/1246/1542 |

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ MS HARD (1000 КГ НА СЕКЦИЮ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Посмотреть комплектующие: |
|  |  |  |  |
| Стойка MS Hard | Полка MS Hard | Комплект крепежа стойки | Подпятник пластиковый |

 |

## **Модельный ряд стеллажей MS HARD**

| Модель | Размеры, мм | Цена, руб.\*\* |
| --- | --- | --- |
| высота | ширина | глубина |
| **Комплектующие к стеллажам** |
| Стойка MS Hard 1000 – 185\*/200//220/250/300 | 1850\*/2000/2200/ 2500/3000 |   |   | 346/379/415/482/619    |
| Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) |   |   |   | 62 |
| Комплект T-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт.+ подпятник пластиковый 1 шт.) |   |   |   | 111 |
| Полка MS Hard - 100х30/40/50/60 |   | 1000 | 300/400/500/600 | 704/820/942/1073 |

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ MS PRO (3000 КГ НА СЕКЦИЮ)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Металлические стеллажи серии MS Pro предназначены для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.Модели MS Pro обладают следующими характеристиками:- Полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.- Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм.- Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм». - Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 55х30 мм.- Нагрузка на секцию стеллажа до 3000 кг, на ярус стеллажа от 200 до 600 кг, в зависимости от ширины яруса.- Поставляются в разобранном виде. |